**Návod sestavení břevna**

Postup složení břevna je stejný pro obě délky - 89 mm / 134 mm. Díly složíme nejprve do tvaru "**U**", čtvrtým dílem konstrukci břevna dokončíme. Pevnost je výborná. Ze sady postavíme dvě břevna délek 89 mm ( nebo dvě břevna délek 134 mm ). Délku lze případně nastavit spojením dvou břeven v jedno. Variace leptu pro 2-6 kolejí. Na konec břevna připevníme úchytnou část. Dle pravítka s úhlem 90° připevníme nosnou část. Zde je použita trubička o průměru 2 mm. Úchytné části obtočíme kolem trubičky, případně zkrátíme a přiletujeme. Délka trubičky je různá, dle normy. Určitě je dobré nechat trubičku delší na spodní straně, pro připevnění do desky kolejiště. Např. z trubičky dlouhé 30 cm můžeme připravit díly 3 x 10 cm. Břevno je níže doplněno leptem **Kat.č. TT-TV SIK. Lept umožňuje různé variace stavby.**

[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/brevno_stavba1.jpg)[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/brevno_stavba5.jpg)[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/brevno_stavba6.jpg)[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/brevno_stavba8.jpg)[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/tv8.jpg)[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/tv74.jpg)[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/brevno_stavba11.jpg)[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/brevno2koleje_2.jpg) [](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/modul_den4b_4.jpg)[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/modul_den4j_2.jpg)**[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/tv21.jpg)**[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/fotografie0988.jpg)

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku a přejeme příjemnou stavbu. Více najdete na [www.modely-masinek.cz](http://www.modely-masinek.cz)