
## ****Návod sestavení sloupů DS****

 Každý sloup je složen ze tří vrstev síly 0,3 mm. Ve spodní a horní části sloupu je připraven otvor. Po prvotním slepení tří kusů lepidlem tyto otvory proletujeme. Sloup můžeme proletovat i na bočních stěnách. Tím se zvýší pevnost. Po začištění připevníme sloup do patky.

*[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/sloupy_ds_postup.jpg)[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/sloupy_ds_postup2.jpg)[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/sloupy_ds_postup4.jpg)*

 Na fotografiích níže byly dále sloupy doplněny o trubkové držení lana **Kat.č. TT-TV25**a závěsy**Kat.č. TT-TV Závěs**

*[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/sloupy_ds_5.jpg)[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/sloupy_ds2.jpg)*[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/modul_den4xxx_2.jpg)[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/modul_den4ss_2.jpg)

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku a přejeme příjemnou stavbu. Více najdete na [www.modely-masinek.cz](http://www.modely-masinek.cz)