## ****Návod sestavení sloupů DS****

 Každý sloup je složen ze tří vrstev síly 0,3 mm. Ve spodní a horní části sloupu je připraven otvor. Po prvotním slepení tří kusů lepidlem tyto otvory proletujeme. Sloup můžeme proletovat i na bočních stěnách. Tím se zvýší pevnost. Po začištění připevníme sloup do patky.

**

 Na fotografiích níže byly dále sloupy doplněny o trubkové držení lana **Kat.č. TT-TV25**a závěsy**Kat.č. TT-TV Závěs**

**

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku a přejeme příjemnou stavbu. Více najdete na [www.modely-masinek.cz](http://www.modely-masinek.cz)