

**Návod sestavení nástavby pracovního vozíku – PV 439**

 Připravíme si hlavní dílky - střechu, skříň, která je složená z boků a čel a zesílení čela. Bočnice ohneme dle rysek o 90° od podlahy, střechu ohneme dle rysek tak, aby pasovala k čelům. Čela mají zámečky k bočnicím, připevníme je na vnitřních stranách. Rohy skříně zabrousíme jehlovým pilníčkem. Připevníme zesílení čela a ohneme spodní část ramena. Horní část ramena je složena ze dvou dílů lepených na sebe. Sestavenou horní část připevníme do otvoru v čelu. Horní a dolní části ramen spojíme.

[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/pv_439_stavba.jpg)[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/pv_439_stavba1.jpg)[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/pv_439_stavba2.jpg)[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/pv_maringotka1.jpg)

[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/pv_439_stavba5.jpg)**[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/pv_maringotka3.jpg)[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/pv_maringotka.jpg)**[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/pv_maringotka4.jpg)

 Vodící lištu pro dveře připevníme do otvorů v bočnici. Ohneme horní části dveří do tvaru "U" a dveře do lišty zavěsíme. Pokud dveře chcete nechat nehybné, můžou se pevně připevnit k bočnici. Připevníme madla a kliku do dveří. Do spodní části čela s ramenem ( otvor je připraven ), připevníme oko. Na bočnici - pravá část od dveří ještě připevníme drobné zesílení. Nástavbu připevníme k rámu. Brzdový válec přijde na stranu, kde nejsou dveře. Připevníme k rámu schody a dvě dle rysek ohnuté bedny. Původní ( dřevěnou ) podlahu od rámu vozíku PV nepoužijeme.

[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/pv_439_stavba12.jpg)[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/pv_439_stavba14.jpg)[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/pv_439_stavba18_3.jpg)[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/pv_439_stavba21.jpg)

Po laku nástavbu zasklíme a připevníme střechu. Z vnější strany pak připevníme mříže a dvě brzdová ( červená ) kola. Rameno můžeme dozdobit lanem - černou nití, nebo slabým drátkem. Tím je model hotov. Vozík lze obohatit o drobný náklad.

**[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/pv_maringotka2.jpg)**[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/pv_maringotka5.jpg)[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/pv439_interier.jpg)[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/pv439_lak1.jpg)

### ****Fotografie dokončeného vozíku****

[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/pv439.jpg)[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/pv439_souprava.jpg)**[](http://www.modely-masinek.cz/userFiles/modul_den4uu.jpg)**

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku a přejeme příjemnou stavbu. Více najdete na [www.modely-masinek.cz](http://www.modely-masinek.cz)