**Návod sestavení vloženého vozu 051 / 052 1:120 TT**

****

 Jelikož má střecha na své spodní straně drážky, ohýbá se lehce, síla plechu je v drážce poloviční, tedy **0,15 mm**. Jde to jednoduše rukou, nebo postupným ohýbáním střechy v ohýbačce vždy směrem od středu střechy k drážce okapničky. Tvar - sklon střechy můžeme kontrolovat pomocí jedné z přepážek.



 Popis pro vložení **osvětlení**. /// Každá přepážka má svůj zámek - výstupek, který zapadne do střechy - otvoru. V bočnici na vnitřní straně jsou drážky pro vedení přepážky, tím je zajištěno zachování správného úhlu. Pokud máme střechu dostatečně srovnanou, můžeme přepážky přiletovat. Přepážku držíme v kleštích a tlakem ruky směrem dolů ji ke střeše letujeme. Po částečném přichycení 4 přepážek bok domáčkneme a doletujeme. Připevníme také 4 dílky "**X**" - dorazy pro pevný rám.



**Interiér vozu 051 044-6 ///** Připevníme čela, proletujeme zámky přepážek na střeše. Zabrousíme střechu jehlovým pilníčkem, případně i boky šmirgl papírem.



Str. 1/2



 Připevníme **okapničky** - **4 krátké** nad dveře a **2 dlouhé.**V bočnici jsou připravené drážky a otvory, okapničky připevníme z vnitřních stran vozu. Připevníme hranu střechy a **ventilaci**, pro kterou je ve střeše připravené vybrání.



**Výbava čel -**"nárazníky" sestavíme vrstvením dílků na sebe, dílky lze spevnit strunou. Pro přechodový plech jsou na čelech přpravené otvory. Plastový měch dosadíme po laku. Na čele vozu jsou připravené v řadě otvory pro propojení el. kabelů mezi vozy. Kabely lze naznačit černou režnou nití.

 

 Připevníme **prahy** pod dveře a **střešní madlo** do připravených otvorů. Tím je vůz připraven k laku, poslední dílky z leptané sady jsou tabulky **ČSD / ČD**.

 

**Příprava pevného rámu -** Nad každý podvozek připevníme **3 mosazné nástavce**. Na ně přilepíme **2 plastové podložky**. Matici i podložky můžeme ještě zatřít barvou. Pevný rám se opře o přepážky ve voze a dorazy "**X**".



Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku a přejeme příjemnou stavbu. Více najdete na [www.modely-masinek.cz](http://www.modely-masinek.cz)

Str.2/2